Swing bus : node 266

Bus with a capacitor:

Cap1: node 261

Cap2: node 262

Cap3: node 263

Bus with a regulator

Reg1 : node 266

105-192-107 B lateral

166-143-202-119 AC lateral -119-201-199 A lateral

165-142-204 C lateral

149-141-209 B lateral

149-148-232-9-112 B lateral

145-144-233-234—113 A lateral

163-147-236-238-237—114 B lateral

163-139-121-216-215-213--10 BC lateral

160-161-138-241, 220 C lateral

130-137-223-122 AB lateral

130-162-243-152-244,246 C lateral

122-222-221-58 A lateral

136-135-227-226-224-123 A lateral

133-134-248-228-229-230-124 C lateral

156-169-146 B lateral

47-180-179-154 C lateral

Seg1: 266-165

Seg2: 165-7 single phase lateral A

Seg3: 165-149 (junction) 3 phase segment between

Seg4: 149-112 single phase lateral B

Seg5: 149-145

Seg6: 145-113 single phase lateral A

Seg7: 145-163 (junction)

Seg8: 163-160

Seg9: 160-115

Seg10: 160-130 (junction)

Seg11: 130-133 (junction)

Seg12: 133-124 Single phase lateral C

Seg13:133-261 (cap1)

Seg14: 261-263 (cap3)

Seg15: 263-262 (cap2)

Seg16: 262-4

Simple:

Seg: 266-149. Seg: 149-112

Seg: 149-163

Seg: 163-160 Seg: 160-115 C

Seg: 160-133 Seg 133-124

Seg 133-261

Seg 261-263

Seg 263-262

Seg 262-4